Normdokumentide loetelu mõõtevahendite legaalmetroloogilisel ekspertiisil tüübikinnitustunnistuse taotlemisel ja taatlemisel.

Seisuga 20.12.2017

Mõõtevahendite taatlemisel ja legaalmetroloogilisel ekspertiisil lähtutakse mõõtevahendi turule laskmisel kehtinud dokumentidest. Järgnev andmestik on informatiivne abimaterjal asjakohaste normdokumentide leidmiseks.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk nr  | Mõõtevahendi liik | Nõudeid esitavad dokumendid |
| 1 | Mitteautomaatkaalud | 90/384/EMÜ2014/31/ELEVS-EN 45501 |
| 2 | Automaatkaalud  | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 106 |
| 3 | Automaatkaalud liikuvate autode kaalumiseks | OIML R 134-1  |
| 4 | Automaatsed piir-, sorteer-, punker- või konveierkaalud ja gravimeetrilised annustid  | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 50OIML R 51OIML R 61OIML R 107  |
| 5 | Vedelike mõõtesüsteemid | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 117OIML R 11871/319/EMÜ71/348/EMÜ77/313/EMÜ OIML R 105ISO 10790 |
| 6 | Statsionaarsed silindrilised mõõtemahutid | OIML R 71ISO 4269ISO 7507-1ISO 7507-2ISO 7507-3ISO 7507-4ISO 7507-5ISO 12917-1ISO 12917-2 |
| 7  | Torustikud  | ISO 12917-1 |
| 8 | Laeva-mõõtemahutid – ±0,3 %  | 71/349/EMÜOIML R 95 |
| 9 | Liikuvad mõõtemahutid, mis on püsivalt paigaldatud sõidukile või raudteeveeremile | OIML R 80 |
| 10 | Baarimõõdunõud (mahumõõdud): | 2004/22/EÜ2014/32/EL |
| 11  | Membraangaasiarvestid  | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 135971/318/EMÜ |
| 12 | Rootorgaasiarvestid  | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 1248071/318/EMÜ |
| 13 | Turbiingaasiarvestid | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 1226171/318/EMÜ |
| 14  | Ultraheli-gaasiarvestid | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 14236 |
| 15  | Gaasi leppekoguse mõõturid  | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 12405 |
| 16  | Veearvestid | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 14154EN 4064OIML R 4975/33/EMÜ79/830/EMÜ |
| 17  | Soojusarvestid ja nende alakoostud | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 1434OIML R 75  |
| 18  | Aktiivelektrienergia arvestid | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 50470-1EN 50470-2EN 50470-3 |
| 19  | Induktsioonmõõtesüsteemiga aktiivelektrienergia arvestid | 76/891/EMÜEN 62053-11 |
| 20  | Elektroonse mõõtesüsteemiga aktiivelektrienergia arvestid | EN 62052-11EN 62053-21EN 62053-22EN 62053-23 |
| 22  | Pikkusmõõdud (mõõdulindid ja jäigad või pooljäigad mõõdud) | 2004/22/EÜ2014/32/EL73/362/EMÜ |
| 23  | Mahutite nivoomõõturid | OIML R 85ISO 4266-1ISO 4266-3 |
| 24 | Pikkusmõõtemasinad kaabli, traadi, nööri jmt mõõtmiseks | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 66 |
| 25  | Mõõterattad | OIML R 66 |
| 26 | Mitme dimensiooni mõõtemasinad pakkide posti- ja hoiuteenuste osutamisel | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 129 |
| 27  | Taksomeetrid | 2004/22/EÜ2014/32/ELEN 50148 |
| 28 | Kiirusmõõturid liiklusjärelevalveks | OIML R 91 |
| 29 | Mootorsõidukite heitgaaside analüsaatorid | 2004/22/EÜ2014/32/ELOIML R 99ISO 3930 |
| 30 | Tõenduslikud alkomeetrid | OIML R 126 |

Märkused:

* OIML dokumendid on tasuta allalaaditavad aadressil [www.oiml.org](http://www.oiml.org)
* Standarditega saab tutvuda Eesti Standardiametis
* Direktiivid on kättesaadavad [EUR-Lex](http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) lehelt