Normdokumentide loetelu mõõtevahendite legaalmetroloogilisel ekspertiisil tüübikinnitustunnistuse taotlemisel ja taatlemisel.

Seisuga 20.12.2017

Mõõtevahendite taatlemisel ja legaalmetroloogilisel ekspertiisil lähtutakse mõõtevahendi turule laskmisel kehtinud dokumentidest. Järgnev andmestik on informatiivne abimaterjal asjakohaste normdokumentide leidmiseks.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jrk nr | Mõõtevahendi liik | Nõudeid esitavad dokumendid |
| 1 | Mitteautomaatkaalud | 90/384/EMÜ  2014/31/EL  EVS-EN 45501 |
| 2 | Automaatkaalud | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 106 |
| 3 | Automaatkaalud liikuvate autode kaalumiseks | OIML R 134-1 |
| 4 | Automaatsed piir-, sorteer-, punker- või konveierkaalud ja gravimeetrilised annustid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 50  OIML R 51  OIML R 61  OIML R 107 |
| 5 | Vedelike mõõtesüsteemid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 117  OIML R 118  71/319/EMÜ  71/348/EMÜ  77/313/EMÜ  OIML R 105  ISO 10790 |
| 6 | Statsionaarsed silindrilised mõõtemahutid | OIML R 71  ISO 4269  ISO 7507-1  ISO 7507-2  ISO 7507-3  ISO 7507-4  ISO 7507-5  ISO 12917-1  ISO 12917-2 |
| 7 | Torustikud | ISO 12917-1 |
| 8 | Laeva-mõõtemahutid – ±0,3 % | 71/349/EMÜ  OIML R 95 |
| 9 | Liikuvad mõõtemahutid, mis on püsivalt paigaldatud sõidukile või raudteeveeremile | OIML R 80 |
| 10 | Baarimõõdunõud (mahumõõdud): | 2004/22/EÜ  2014/32/EL |
| 11 | Membraangaasiarvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 1359  71/318/EMÜ |
| 12 | Rootorgaasiarvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 12480  71/318/EMÜ |
| 13 | Turbiingaasiarvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 12261  71/318/EMÜ |
| 14 | Ultraheli-gaasiarvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 14236 |
| 15 | Gaasi leppekoguse mõõturid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 12405 |
| 16 | Veearvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 14154  EN 4064  OIML R 49  75/33/EMÜ  79/830/EMÜ |
| 17 | Soojusarvestid ja nende alakoostud | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 1434  OIML R 75 |
| 18 | Aktiivelektrienergia arvestid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 50470-1  EN 50470-2  EN 50470-3 |
| 19 | Induktsioonmõõtesüsteemiga aktiivelektrienergia arvestid | 76/891/EMÜ  EN 62053-11 |
| 20 | Elektroonse mõõtesüsteemiga aktiivelektrienergia arvestid | EN 62052-11  EN 62053-21  EN 62053-22  EN 62053-23 |
| 22 | Pikkusmõõdud (mõõdulindid ja jäigad või pooljäigad mõõdud) | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  73/362/EMÜ |
| 23 | Mahutite nivoomõõturid | OIML R 85  ISO 4266-1  ISO 4266-3 |
| 24 | Pikkusmõõtemasinad kaabli, traadi, nööri jmt mõõtmiseks | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 66 |
| 25 | Mõõterattad | OIML R 66 |
| 26 | Mitme dimensiooni mõõtemasinad pakkide posti- ja hoiuteenuste osutamisel | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 129 |
| 27 | Taksomeetrid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  EN 50148 |
| 28 | Kiirusmõõturid liiklusjärelevalveks | OIML R 91 |
| 29 | Mootorsõidukite heitgaaside analüsaatorid | 2004/22/EÜ  2014/32/EL  OIML R 99  ISO 3930 |
| 30 | Tõenduslikud alkomeetrid | OIML R 126 |

Märkused:

* OIML dokumendid on tasuta allalaaditavad aadressil [www.oiml.org](http://www.oiml.org)
* Standarditega saab tutvuda Eesti Standardiametis
* Direktiivid on kättesaadavad [EUR-Lex](http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=et) lehelt