**ÕHUSÕIDUKI RAADIOLOA TAOTLUS**

***APPLICATION FOR AIRCRAFT STATION LICENSE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taotleja nimi (õhusõiduki omanik)/*name of applicant (owner*):………………………………………………………………   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Isiku- või registrikood*/ Personal identification or registry code:*  Aadress /*Postal address*:………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………  Postiindeks/*Post code:………………………………………* *E-mail*:……………………………………………………  Telefon/*Phone nr*:…………………………………………… Fax:………………………………………………….  Esindaja (kui erinev eelmisest)/*Representative*  Nimi/*Name*:…………………………………………………..Telefon/*Phone nr:………………………………………*  Amet/*Position*:………………………………………………………………………………………………………………. |

**Loa kehtivusaeg/*Requested period of validity of permit*:**

|  |
| --- |
| Õhusõiduki raadioloa kehtivusaeg on kolm aastat, kui taotleja ei soovi lühemat tähtaega. /*The period of validity of an aircraft license is 3 years if the applicant does not want a shorter period*.  **Palun märkige nõutav alguskuupäev (kui ei soovita alustada loa väljastamisel) ja ajutiste litsentside puhul soovitav kestvus kuudes. *Please indicate the required start date (if you are intend to start using frequencies later) and the recommended duration of the temporary license in months***  Tegevusega alustatakse loa väljastamisel/*The use will begin as the authorization has been issued*  Algus/*Start*:………………………………………. Kestvus kuudes*/ duration in months*:………………………………….. |

**Õhusõiduki andmed /*Aircraft data*:**

|  |
| --- |
| Õhusõiduki tüüp*/Type of aircraft*:……………………………… Raadiokutsung/*Call sign*:……………………………………… |

**Õhusõiduki raadioseadmete andmed/*Aircraft radio station*:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tüüp/*Type*** | **Mudel/*Model*** | **Kiirgusklass/*Class of emission*** | **Võimsus/Power (W)** | **Raadiosagedused/ *Radio frequencies*** | **8,33 kHz võimekus/ *capability*** |
| **Raadiosaateseadmed /*Transmitters*** | | | | | |
| Raadiosideseadmed/ *Radio voice communication equipment* | | | | | |
| HF/ SSB T/ R |  |  |  |  | Jah/ei  *Yes/No* |
| VHF T/ R |  |  |  |  | Jah/ei  *Yes/No* |
|  |  |  |  |  | Jah/ei  *Yes/No* |
|  |  |  |  |  | Jah/ei  *Yes/No* |
| Muud raadiosaateseadmed/*Other transmitters* | | | | |
| DME |  |  |  |  |
| SSR transponder |  |  |  |  |
| TCAS/ACAS |  |  |  |  |
| Ilmaradar/ *weather radar* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Päästevahendite raadiosaateseadmed/ *life-saving transmitters*** | | | | |
| ELT |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Muud seadmed/*Other equipment*** | | | | |
| Altimeeter/ *altimeter* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Lisatud/Annex:**

Õhusõiduki registreerimistunnistuse ärakiri ( … lk)/ *Copy of certificate of registration of aircraft (…pages)*

**NB!** Komisjoni 16.novembri 2012 rakendusmäärus (EL) nr 1079/2012, millega kehtestatakse ühtses Euroopa taevas kasutatavad kõneside kanalisammud. Art 5 (4): alates 1.01.2018 on keelatud käitada õhusõidukit õhuruumis, kus raadioseadme olemasolu on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8,33 kHz võimeline. Eestis rakendatakse kohalikke meetmeid kuni 31.12.2019. Alates 1.jaanuarist 2020 ei tohi Eestis õhusõidukit käitada õhuruumi klassides, kus raadioseadme olemasolu on kohustuslik, välja arvatud juhul, kui õhusõiduki raadioseade on kanalisammu 8,33 kHz võimeline.

**NB*!*** *Commission Implementing regulation (EU) No 1079/2012 lays down requirements for the coordinated instruction of air-ground voice communications in Single European Sky Art 5 (4): since 01.01.2018 it is prohibited to operate an ircraft in the airspace where the presence of a radio equipment is mandatory, unless the aircraft’s radio equipment is capable of 8,33 kHz. Local measures will be implemented in Estonia until 31.12.2019. From 01.01.2020, an aircraft is prohibited to operate in Estonia in airspace classes where the presence of a radio equipment is mandatory, unless the aircraft’s radio equipment is capable of 8,33 kHz channel spacing*.

|  |
| --- |
| **Kinnitan raadiosidele esitavate nõuete tundmist ja nende täitmist**  ***I confirm being familiar with the requirements for radiocommunications and compliance therewith***  **…………………………………………… ……………………………………………………………………….**  (kuupäev/*date*) (taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri/*Name and signature of applicant or applicant’s representative*) |